ブロック塀等の点検表１

コンクリートブロック塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | ２．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| 高さ２ｍ以下の塀で１０ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| 3 | 鉄筋 | 壁内に直径９㎜以上の鉄筋が、縦横とも８０ｃｍ間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | はい | いいえ |
| 4 | 控え壁（高さ1.2ｍを超える時） | 塀の長さ３．４ｍ以下ごとに、直径９㎜以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
| 5 | 基礎（高さ1.2ｍを超える時） | 丈が３５ｃｍ以上で根入れ深さが３０ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| 6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、１㎜以上のひび割れがない | はい | いいえ |
| 7 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない | はい | いいえ |
| 8 | その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |

＊適合するかどうか判断ができない場合は「いいえ」を選択











ブロック塀等の点検表２

組積造等の場合（鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| 適合 | 不適合 |  |
| 1 | 高さ | １．２ｍ以下 | はい | いいえ |  |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある | はい | いいえ |  |
| 3 | 鉄筋 | ー | はい | いいえ |  |
| 4 | 控壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに壁面からその部分の壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある | はい | いいえ |  |
| 5 | 基礎 | 根入れ深さが２０ｃｍ以上ある | はい | いいえ |  |
| 6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、１㎜以上のひび割れがない | はい | いいえ |  |
| 7 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない | はい | いいえ |  |
| 8 | その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |  |

＊適合するかどうか判断ができない場合は「いいえ」を選択